		2011. 12. 8(목) 조간용
		이 보도자료는 2011년 12월 7일 오전 11:15분부터 보도하여 주시기 바랍니다.
보도자료
담당부서 :	서울특별시 주택본부 건축기획과				건축기획과장		권 창 주	3707-8250
					건축계획팀장		유 형 우	3707-8263
					담당자		김 병 철	3707-8271
사진없음 □	사진있음 ▣			쪽수 : 4
수색6재정비촉진구역주택재개발정비사업 등 건축심의 통과 - 제38차 서울특별시 건축위원회 개최 결과 -

□ 심의일시 : 2011. 12. 6.(화) 14:00～

□ 장    소 : 서울특별시 주택본부 회의실

사 업 명	위 치	용 도	용적률 (%)	층수 (지상/지하)	심의결과
수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업	은평구 수색동 115-5번지 일대	공동주택	267.75	30/3	조건부동의
휘경2재정비촉진구역 주택재개발정비사업	동대문구 휘경동 128-12 일대	공동주택	299.65	29/3	조건부보고완료

▣ 수색6재정비촉진구역주택재개발정비사업

○ 위    치 : 은평구 수색동 115-5번지 일대 (대지면적:44,093.0㎡)

○ 지역지구 : 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 준주거지역

○ 규    모 : 지하3층, 지상30층 / 연면적 173,999.18㎡

건폐율 24.68% / 용적률 267.75%

○ 용    도 : 공동주택 14개동 1,088세대 (조합원 및 일반분양 901세대, 임대주택 187세대)

▲34㎡형 80세대 ▲47㎡형 85세대 ▲59㎡형 184세대 ▲84㎡형 523세대 ▲118㎡형 216세대

▣ 휘경2재정비촉진구역주택재개발정비사업

○ 위    치 : 동대문구 휘경동 128-12 일대 (대지면적 : 28,777.00㎡)

○ 지역지구 : 제3종일반주거지역

○ 건축규모 : 지하3층, 지상29층 / 연면적 133,643.12㎡

건폐율 20.69% / 용적률 299.65%

○ 용    도 : 공동주택 8개동 900세대 (조합원 및 일반분양 726세대, 임대ㆍ장기전세주택 174세대)

▲39㎡형 70세대 ▲45㎡형 61세대 ▲50㎡형 18세대 ▲59㎡형 340세대 ▲84㎡형 355세대 ▲95㎡형 30세대 ▲100㎡형 26세대

▣ 서울시는 2011. 12. 6. 제38차 건축위원회를 개최하여 수색6재정비촉진구역주택재개발정비사업 계획안을 통과시켰다고 밝혔다.

▣ 수색6재정비촉진구역주택재개발정비사업 대상지는 지하철6호선 디지털미디어시티역과 경의선 디지털미디어시티역에 근접하여 위치하며, 사업지 주변으로 봉산자연공원 및 수색초등학교 등이 위치하고 있다.

▣ 금회 심의를 통과한 계획안은 14개동 1,088세대로 2010 서울특별시 도시.주거환경정비 기본계획 변경에 따른 계획용적률 20% 상향으로 증가된 면적을 전용면적 60㎡이하 소형주택으로 계획하였으며, 공원ㆍ광장ㆍ수색초등학교로 연계되는 보행통로를 계획하여 가로환경 개선을 유도한 것이 특징이다.

◈ 금회 건축위원회에서 함께 통과된 휘경2재정비촉진구역주택재개발정비사업 대상지는 동측으로 아름로(15m도로)에 접하여 있고 사업지 주변으로 중앙선과 지하철 1호선 외대앞역 및 한국외국어대학교, 삼육보건대학교 등이 위치하고 있다.

◈ 금회 심의를 통과한 계획안은 8개동 900세대로 사업지 남북으로 어린이공원과 중앙광장 및 연결녹지를 연결하는 Green Network를 구축한 것이 특징이다.

◈ 휘경2재정비촉진구역주택재개발정비사업은 2013년 착공하여 2015년 완공할 예정이다.

위치도/배치도 (수색6재정비촉진구역주택재개발정비사업)

□ 위 치 도

□ 배 치 도

위치도/배치도 (휘경2재정비촉진구역주택재개발정비사업)

□ 위 치 도

□ 배 치 도