		보 도 자 료
		배포 일시	2011. 12.12(월) 총 12매(본문 2 , 붙임 10)
담당 부서	국가공간정보센터	담당자	∙과장 고영진, 사무관 최기열 , 주무관 주현선 ∙☎ (02)2110-8337, 8341
보 도 일 시		2011년 12월 13일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12.12(월) 11:00 이후 보도 가능

12종의 지도정보 샘플데이터 무상 서비스 실시

공간정보 산업 발전을 위한 기초자료 제공

□ 국토해양부(장관: 권도엽)는 국가․지방자치단체 등 공공기관이 보유한 12종의 지도정보에 대한 샘플 데이터를 산업체, 연구기관 등이 쉽게 활용할 수 있도록 하기 위하여 ｢국가공간정보유통시스템(www.nsic.go.kr)｣을 통해 무상으로 서비스 한다고 밝혔다.

ㅇ 이번 조치는 산업체나 연구기관이 공간정보를 활용한 각종 산업 콘텐츠를 개발하고자 하는 경우 어떤 지도정보가 어디에 있는지 알 수 없어 이를 찾는데 많은 노력이 필요했던 불편함을 해소해 주고자 실시하는 것이다.

□ 이번에 서비스하는 지도 정보는 과천․안양지역을 중심으로 수치지형도, 연속지적도, 산림도 등 12종이며,

ㅇ 신청방법은 “국가공간정보유통시스템”에 접속하여 샘플정보의 융합정보를 확인하고 각각의 파일을 다운 받을 수  있다.

* 공개정보(12종) : 수치지형도, 연속지적도, 산림도, 임상도, 임도망도, 산사태위험관리도, 토지피복도, 국토환경성 평가도, 생태자연도, 항공사진, 지번도, 지형이미지데이터

□ 이번 지도정보 샘플데이터 무상 서비스는 공간정보의 사용 활성화를 통한 관련 산업 발전에 커다란 도움을 줄 것이며, 앞으로도 국토해양부는 중앙정부 및 지자체에서 생산하는 다양한 공간정보를 지속적으로 발굴하여 사용자들이 쉽게 이용할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이라고 밝혔다.

참고1		공간정보(무상 샘플데이터 현황)

(2011.11.30일 기준)

공간정보명	공간정보 개요	레이어(정보)	축 척	공간정보형태	공간정보포맷	생산 기관	유/무상 여부
	활용분야
생태자연도	산, 하천, 내륙습지, 호소, 농지, 도시 등에 대하여 자연환경을 생태적 가치, 자연성, 경관적 가치 등에 따라 등급화(1~3등급 및 별도관리지역)한 지도임	자연/경관 1~3등급 및 별도관리지역 등급 구분(자연환경보전법 제34조)	1/25,000	파일	SHP	환경부	무상 (심사후 제공)
	- 국가환경종합계획ㆍ환경보전중기종합계획 및 시ㆍ도환경보전계획 - 사전환경성검토협의 대상 행정계획 및 개발사업, 환경영향평가 대상사업 - 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 수립하는 개발계획 중 특별히 생태계 훼손이 우려되는 개발계획
토지피복도	지상의 토지피복상태(Land Cover)를 인공위성자료(Landsat TM)를 분석하여 나타냄	수역, 시가화건조지역, 나지, 습지, 녹지/초지, 산림지역, 농업지역 등 7가지	1/25,000	파일	SHP	환경부	무상 (심사후 제공)
	국토환경성평가 및 토지적성평가 그린벨트 환경성평가 국토생태네트워크 구축 등
국토환경성평가지도	국토의 다양한 환경정보(65개 항목)를 종합적으로 평가하여 환경적 가치에 따라 전국을 5개 등급으로 구분하고 색체를 다르게 표시하여 누구나 알기 쉽게 작성한 지도	자연환경, 수질환경, 기타 등	1/25,000	파일	TIF	환경부	무상 (심사후 제공)
	보전지역의 지정을 위한 기초자료 제공 또는 개발 사업에 대한 입지 적절성 부분에 효율적으로 활용		1/50,000	파일	TIF
산림입지도	임지의 잠재생산력인 입지환경, 토양특성을 정확히 파악 유형별로 분류 수치지도화함.	모암, 산림기후대, 토양배수, 풍화, 산림토양 등의 분포도	1/25,000	파일	SHP	산림청	무상 (심사후 제공)
	체계적인 산림 조성ㆍ관리ㆍ경제림 육성 등 산림정책 기초 자료로 활용
산사태위험지도	사전에 산사태 발생 위험도가 높은 일부지역들을 파악해 두고 집중강우 시 산사태 예보의 결과에 따라 위험도가 높은 지역들을 우선적으로 관리하는 효과적인 대처 방안 제공하기 위한 지도	산사태 위험 1~4등급 구분	1/25,000	파일	Raster	산림청	무상 (심사후 제공)
	산사태 위험등급도에 의해 재해위험지를 지정할 수 있고, 산림유역관리사업, 산지사방, 사방댐, 야계사방 등 사방사업대상지를 선정하는 등 사방사업을 과학적이고 체계적으로 실행 가능함
임도망도	임산물의 운반을 위해서 임업경영상의 교통을 목적으로 해서 만든 시설물 지도	국·사유 임도에 대한 임도구분, 시공년도, 시공금액, 시설거리, 구역 및 시설물현황, 도면 및 DB구축	1/5,000	파일	SHP	산림청	무상 (심사후 제공)
	임도의 설치, 보수 또는 구조개량사업의 계획 수립 및 지도 감독, 임도 측량ㆍ설계ㆍ설치기준 수립, 융자ㆍ자력임도 시설에 관한 사항, 임도관련 장비의 지원 및 관리 등과 같이 임도와 관련된 전반적인 업무를 수행 가능케 함
임상도	우리나라 국토의 산림이 어떻게 분포하고 있는가를 보여주는 대표적인 산림지도	소유별 임비구분, 임상구분, 경급구분, 영급구분, 소밀도구분	1/25,000	파일	SHP	산림청	무상 (심사후 제공)
	산림사업의 계획 수립, 임업경영, 연구, 기타 임업관련 업무에 활용. 국토이용계획, 환경영향평가, 각종 확인 업무, 군사목적, 지형도 제작 등에 활용
국가기본도	국토 전역에 걸쳐 통일된 축척과 정확도로 엄밀하게 제작된 지형도로서, 일정한 기준에 의하여 유지 관리되는 지도.	도로경계/도로중심선/교량/교차로.인터체인지/터널/너널입구/정거장/청도경계/철도중심선/건물/담장/유적지 등	-	파일	SHP	국토지리정보원	유상
	다른 모든 종류의 지도를 제작하는 데 기본 지도(base map)로 사용
수치지형도	지형, 지물에 대한 3차원의 좌표가 수록된 전산화된 지도	등고선,도로,건물 등	1/25,000	파일	DXF	국토지리정보원	유상
			1/5,000	파일	DXF
	국토의 개발/이용을 위한 다른 주제도 및 특수도의 원시자료로 활용		1/1,000	파일	DXF
연속지적도	지적도면 전산화에 의하여 작성된 수치파일을 정규도곽으로 보정한 후 도곽경계 부분 필지경계선을 도상접합방식으로 접합ㆍ처리하여 연속된 형태로 이어진 공간 및 속성데이터베이스	필지경계선, 지번	-	파일	SHP	국토해양부	무상 (공공기관만 제공)
	토지정책의 기반자료 등에 사용
픽토데이터	3차원 공간정보(3D모델, 정사영상, 경사영상)	지형이미지	-	-	Raster	중앙항업	유상
	건물 등 각종 시설물을 3차원에서 분석 가능하도록 서비스 함
항공영상	정사영상	지형이미지	10cm	-	Raster	중앙항업	유상
	10cm급 정밀도의 고해상 영상을 이용하여 각종 환경정보, 지리정보를 분석할 수 있음
지번도	토지경계 및 지번을 표시한 지도	토지 경계, 지번		-	Raster	중앙항업	유상
	고객관리 및 영업관리, 배송 및 물류 분야에 활용 가능
라이다(LiDAR)	지형도 제작과 표고자료 취득을 위해 항공기에 라이다(LiDAR)를 탑재하여 지상의 점(빌딩, 나무 등)과 항공탑재 센서간의 거리를 빛, 레이저 광선을 발사, 그 반사와 흡수를 이용하여 좌료를 측정함.	지형이미지	-	-	Raster	중앙항업	유상
	영상지도 및 3차원 관리시스템을 운용할 수 있음.

참고2		공간정보 중첩화면(예시)

○ 새주소, 국가기본도중첩 화면

○ 새주소, 국가기본도 및 임상도 중첩 화면

○ 새주소, 국가기본도 및 산림입지도 중첩 화면

○ 새주소, 국가기본도 및 생태자연도 중첩 화면

○ 새주소, 국가기본도 및 국토환경성평가지도 중첩 화면